Утверждаю:

 Директор ООО «Рабочий-1»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Федаш В.Н.)

 «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ДО 1000 В.

* 1. РАБОТЫ СО СНЯТИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА  |
| 1.  | Работы в электроустановках с односторонним питанием  | Бригада, гр. III+II |
| 2.  | Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя и другого оборудования  | Единолично, гр.III |
| 3.  | Ремонт магнитных пускателей, контакторов, автоматических выключателей, рубильников, пусковых кнопок, установленных вне РУ, щитов, сборок  | Единолично, гр.III |
| 4.  | Текущий ремонт отдельных двигателей  | Единолично, гр.III |
| 5.  | Ремонт отдельных электрокалориферов.  | Единолично, гр.III |
| 6.  | Ремонт отдельных электроприемников, отдельно расположенных магнитных станций и блоков управления.  | Единолично, гр.III |
| 7.  | Уход за щёточным аппаратом электрических машин на неработающем электродвигателе.  | Единолично, гр.III |
| 8.  | Смена предохранителей в щитах, сборках.  | Бригада, гр. III+II |
| 9.  | Смена пробочных предохранителей.  | Единолично, гр.III |
| 10.  | Ремонт осветительной арматуры, замена ламп, чистка светильников на высоте до 2,5 м с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений).  | Единолично, гр.III |
| 11.  | То же с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях  | Бригада, гр. III+II |
| 12.  | Ремонт осветительной электропроводки и электроустановочных изделий на высоте до 2,5 м. с постоянных приспособлений (кроме особо опасных помещений).  | Единолично, гр.III |
| 13.  | То же с применением лестниц, стремянок и в особо опасных помещениях  | Бригада, гр. III+II |
| 14.  | Снятие и установка электросчётчиков и других приборов и средств измерения  | Бригада, гр. III+II |

* 1. РАБОТЫ БЕЗ СНЯТИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЯХ ИЛИ ВБЛИЗИ НИХ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА  |
| 1.  | Проверка отсутствия напряжения в осветительных цепях и коммутационной аппаратуре до 1000 В  | Единолично, гр.III |
| 2.  | Отыскание неисправностей в электроприводе станка  | Единолично, гр.III |
| 3.  | Обслуживание аккумуляторных батарей.  | Единолично, гр.III, специально обученный |
| 4.  | Замена пробочных предохранителей  | Единолично, гр.III |
| 5.  | Обслуживание телефонной аппаратуры напряжением  | Единолично, гр.III |

 1.3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ  | КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ГРУППА ОПЕРАТИВНОГО ИЛИ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНОГО ПЕРСОНАЛА  |
| 1.  | Доливка масла в подшипники.  | Единолично, гр.III |
| 2.  | Возобновление надписей на кожухах и ограждениях электроустановок до 1000 В.  | Единолично, гр.III |
| 3.  | Массовые испытания материалов и изделий с использованием стационарных испытательных установок с закрытыми токоведущими частями с блокировкой дверей  | Единолично, гр.III по типовым методикам испытаний |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ РАБОТ:

1. Работы, включённые в «Перечни работ, выполняемые в порядке текущей эксплуатации» являются постоянно разрешенными работами, на которые не требуется оформление каких-то дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа – п.2.4.2.МПОТ(ПБ)ЭЭ
2. Все работы выполняемые в порядке текущей эксплуатации производятся с последующей записью в оперативный журнал – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ)ЭЭ
3. При наличии вышестоящего оперативного персонала и при проведении работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, этот персонал уведомляется о месте и характере работы, её начале и окончании – п. 2.4.5.МПОТ(ТБ) ЭЭ.

Ответственный за электрохозяйство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Кузнецов В.А.)